Hydref 2020

**Awyru - Rhestr Wirio/Datganiad i Bractisau Deintyddol**

Darperir y ddogfen hon ar ffurf canllaw i bractisau deintyddol ei ddefnyddio i sicrhau eu bod yn cadw'r ddogfennaeth briodol i ddarparu tystiolaeth ar gyfer penderfyniadau a wneir mewn perthynas â lleihau cyfnodau segur o ganlyniad i ddefnyddio unedau tynnu aer neu unedau puro aer.

Dylid sicrhau bod y rhestr wirio / datganiad i bractisau deintyddol (neu gofnod tebyg) yn nodi'r cyfnodau segur llai ar gael os bydd AGIC yn gofyn am wybodaeth am fesurau Atal a Rheoli Heintiau neu os cafwyd achos o COVID-19 yn y practis.

Rhaid i bractisau deintyddol hefyd sicrhau bod tystiolaeth sy'n ategu'r rhestr wirio / datganiad ar gael i AGIC ar gais.

**Tynnu Aer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gallaf gadarnhau bod y practis yn cydymffurfio â'r canlynol:**  | **Ticiwch** |
| Cofnodir gwneuthuriad, model a manyleb yr uned ar gyfer pob deintyddfa, a chofnodir y dyddiad prynu.  |  |
| Cofnodir cyfrifiadau ar gyfer Newidiadau Aer yr Awr (ACH), yn unol â gwybodaeth y gwneuthurwr, ar gyfer pob deintyddfa benodol.  |  |
| Caiff pob uned ei chynnal a'i chadw yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.  |  |
| Mae'r ffenestr(i) ar gau pan fydd yr uned tynnu aer yn rhedeg.  |  |
| Mae'r ffyrdd aer wedi'u selio i'r awyr agored, ac yn ddelfrydol caiff yr aer ei dywys i ffwrdd o ardaloedd cyhoeddus (Ni ddylid gosod ffordd aer drwy ffenestr agored). |  |
| Nid yw unedau aerdymheru, pan fyddant ar gael mewn deintyddfa, yn cylchredeg aer i goridorau/ystafelloedd 'eraill'.  |  |
| Gall y darparwr gadarnhau bod yswiriant/indemniad y practis yn derbyn y trefniadau ar gyfer cyfnodau segur llai. |  |

**Unedau Puro Aer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gallaf gadarnhau bod y practis yn cydymffurfio â'r canlynol:** | **Ticiwch** |
| Cofnodir gwneuthuriad, model a manyleb yr uned ar gyfer pob deintyddfa, a chofnodir y dyddiad prynu. |  |
| Cofnodir cyfrifiadau ar gyfer Newidiadau Aer yr Awr (ACH), yn unol â gwybodaeth y gwneuthurwr, gan gynnwys effeithlonrwydd o 50% ar gyfer pob deintyddfa benodol. |  |
| Caiff pob uned ei chynnal a'i chadw yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. |  |
| Mae'r ffenestr(i) ar agor pan ddefnyddir yr uned puro aer. |  |
| Mae gan y practis ddatganiad ysgrifenedig, gan ddarparwr y contract, yn dangos y darperir 1 Newid Aer yr Awr (ACH) o leiaf mewn deintyddfeydd heb ffenestri drwy brosesau awyru mecanyddol, pan gynhelir gweithdrefn sy'n cynhyrchu aerosol.  |  |
| Nid yw unedau aerdymheru, pan fyddant ar gael mewn deintyddfa, yn cylchredeg aer i goridorau/ystafelloedd 'eraill'. |  |
| Gall y darparwr gadarnhau bod yswiriant/indemniad y practis yn derbyn y trefniadau ar gyfer cyfnodau segur llai. |  |

**Llofnodwyd ar ran y Practis:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Enw (priflythrennau):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Swydd:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dyddiad:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch ag agic@llyw.cymru neu 0300 062 8163

Diolch

*Hoffem ddiolch i dîm Gofal Sylfaenol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg am ddatblygu'r adnodd hwn*